# **Base de datos de información de administración (MIB) de SNMP**

En este apéndice, se describe la información de SNMP para los usuarios que configuraron un agente de SNMP en la red y definieron gestores de SNMP en la GUI de OKM Manager. Cuando se define al menos un gestor de SNMP en la GUI de OKM Manager, los dispositivos de gestión de claves envían informes de SNMP a la dirección IP de esos gestores de SNMP.

Los dispositivos de gestión de claves utilizan identificadores de objetos (OID) para enviar la siguiente información:

***Tabla A-1 Identificadores de objetos de dispositivos de gestión de claves***

| **Valor de OID** | **Tipo** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.109.1 | ---- | Captura genérica |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.1 | cadena | Fecha/hora |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.2 | cadena | Clase de evento de auditoría |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.3 | cadena | Operación de evento de auditoría |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.4 | cadena | Condición de evento de auditoría |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.5 | cadena | Gravedad de evento de auditoría |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.6 | cadena | ID de entidad |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.7 | cadena | Dirección de red |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.8 | cadena | Mensaje |
| 1.3.6.1.4.1.42.2.22.99.9 | cadena | Solución de evento de auditoría |

Consulte ["Menú SNMP Manager List (Lista de gestores de SNMP)"](https://docs.oracle.com/cd/E64981_01/OKMAG/okmag_ch5_secoff_op.htm#i1088717) para obtener detalles sobre cómo visualizar, crear y modificar gestores de SNMP.